**КРИВЛЯКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**РЕШЕНИЕ**

**17.03.2022г**. **п. Кривляк** **№ 17-51р**

**О внесении изменений в Решение от 14 апреля 2014 г № 23-1р «Об утверждении схемы теплоснабжения Кривлякского сельсовета Енисейского района Красноярского края»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку из разработки и утверждения», на основании резолюции от 17.03.2022г. о результатах публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения Кривлякского сельсовета Енисейского района, Кривлякский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Решение от 14.04.2014 № 23-1р «Об утверждении схемы теплоснабжения Кривлякского сельсовета Енисейского района Красноярского края».

2. Опубликовать в печатном издании «Кривлякский вестник» и на официальном сайте администрации Кривлякского сельсовета https://adm-kr.ru сведения о размещении утвержденной актуализированной схемы теплоснабжения п.Кривляк Енисейского района на 2023 год.

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель

Совета депутатов И.Э. Максимова

Глава

Кривлякского сельсовета О.Н. Гобозова

Утверждены

Решением Кривлякского сельского

Совета депутатов Енисейского района

от 17.03.2022г. № 17-35р

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РЕШЕНИЕ ОТ 14 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА**

**№ 21-1Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КРИВЛЯКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»**

Внести изменения в Схему теплоснабжения Кривлякского сельсовета Енисейского района на период с 2013 по 2028 год:

1. Котельная п.Кривляк ул.Школьная 2К

объем полезного отпуска тепловой энергии на 2023 г.: - 1255 Гкал;

потери тепловой энергии в сети – 348 Гкал;

собственные нужды котельной – 27 Гкал;

выработка тепловой энергии – 1630 Гкал.

плановый расход топлива 700 тн.

2. Котельная д.Никулино ул.Береговая 22

объем полезного отпуска тепловой энергии на 2023 г.: - 65 Гкал;

потери тепловой энергии в сети – 0 Гкал;

собственные нужды котельной – 5 Гкал;

выработка тепловой энергии – 70 Гкал.

плановый расход топлива 31,9 тн.

3. В связи с проведенным техническим обследованием сетей – внести изменения в протяженность сетей теплоснабжения котельная п.Кривляк ул.Школьная 2К – 1991,5 метр.